**dot. przetargu nieograniczonego nr SKMMS.ZP.N.48.16 na wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania – P4 (naprawa rewizyjna) z poprawą funkcjonalności na ezt serii EN57-969**

Zamawiający udostępnia odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego postępowania wraz z treścią pytań:

1. Projekt umowy § 1 ust. 1 – Prosimy o potwierdzenie, iż podstawą przeprowadzenia naprawy z zastrzeżeniem zapisów umowy jest DSU (TTN-512-140/10). Wnioskujemy o jego udostępnienie wraz z pozostałą dokumentacją przetargową na stronie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy.

1. Projekt umowy § 7 ust. 5 – Wnioskujemy o wykreślenie tego punktu, ponieważ nie ma on zastosowania z uwagi, iż to Wykonawca odpowiada za utylizację złomu.

Odp. Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy.

1. Projekt umowy § 8 ust. 3 –Wnioskujemy o dopisanie: „z wyłączeniem podzespołów i części dostarczonych przez Zamawiającego”.

Odp. Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy.

1. Projekt umowy § 8 ust. 6 –Wnioskujemy o zmianę zapisu na: „*Uszkodzenie, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany usunąć lub podmienić uszkodzony podzespół na inny sprawny tego samego typu w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia ustaleń komisji.*

Odp. Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy.

1. Projekt umowy § 8 ust. 8 –Wnioskujemy o zmianę zapisu z *„Jeżeli Zamawiający dostarczy pismo, faks lub e-mail po godzinie 14.00, dniem powzięcia wiadomości jest następny dzień roboczy”* na *„Jeżeli Zamawiający dostarczy pismo, faks lub e-mail po godzinie 12.00, dniem powzięcia wiadomości jest następny dzień roboczy”*

Odp. Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy.

1. Projekt umowy § 8 ust. 14 –Wnioskujemy o wykreślenie treści:. „W okresie gwarancji nie dopuszcza się możliwości wykonania zaprawek na powłokach malarskich. Występowanie wad powłok malarskich skutkuje malowaniem całego poszycia pudła wagonu ezt na koszt Wykonawcy bez obciążenia dodatkowymi kosztami Zamawiającego.” DSU dopuszcza wykonywanie napraw miejscowych. Pozostawienie zapisu w obecnej formie znacząco wpłynie na cenę ofertową, ponieważ Wykonawcy będą musieli wkalkulować ryzyko kolejnego malowania całego ezt.

Odp. Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy.

1. Projekt umowy § 8 ust. 14 – W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o informację, czy Zamawiający w przypadku uszkodzenia powłoki malarskiej, np. na danym kolorze, dopuszcza pomalowanie całego pasa uszkodzonego koloru, a nie całego ezt. Znacznie obniży to koszty oferty a Zamawiający otrzyma estetyczny produkt.

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

1. OPZ Zakres prac obsługi poziomu P4 na EZT serii EN 57 nr 969 - Prosimy o dopisanie pkt następującej treści: „Zamawiający dostarczy wszystkie części i podzespoły w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Niedostarczenie przez Zamawiającego podzespołów w tym terminie spowoduję wydłużenie terminu naprawy o czas opóźnienia Zamawiającego w dostarczeniu podzespołów”. Powyższa prośba spowodowana jest faktem, że Wykonawca deklaruję termin wykonania naprawy i ponosi odpowiedzialność za jego ewentualne niedotrzymanie a nie ma gwarancji dosłania przez Zamawiającego podzespołów w wymaganym terminie.

Odp. Zamawiający koryguje zapis i słowo „wszystkie” zastępuje zdaniem: „określone w OPZ”

1. OPZ Zakres prac obsługi poziomu P4 na EZT serii EN 57 nr 969 - Prosimy o potwierdzenie, że dostarczone przez Zamawiającego podzespoły i części będą sprawne lub nowe bez konieczności wykonywania na nich uprzednich napraw przed ich zamontowaniem.

Odp. Zamawiający potwierdza.

1. OPZ Zakres prac obsługi poziomu P4 na EZT serii EN 57 nr 969 - W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o informację, jaki zakres ww. prac przewiduje Zamawiający do wykonania w ramach postępowania.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią z pkt.9.

1. OPZ Zakres prac obsługi poziomu P4 na EZT serii EN 57 nr 969 – Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji gdy, np. podczas jazdy próbnej, awarii ulegnie któryś z podzespołów dostarczonych przez Zamawiającego, termin naprawy zostanie przedłużony o czas niezbędny na jego naprawę (naprawa na koszt Zamawiającego) lub czas na dostarczenie przez Zamawiającego innego sprawnego podzespołu.

Odp. Zamawiający potwierdza.

1. OPZ Zakres prac obsługi poziomu P4 na EZT serii EN 57 nr 969 pkt I 3. – Prosimy o potwierdzenie, że przypadku wystąpienia prac dodatkowych przy naprawie zestawów kołowych m.in. wymiana osi, koła bosego, koła zębatego, łożyska będą to prace uzgadniane odrębnie za dodatkową opłatą.

Odp. Zamawiający potwierdza.

1. OPZ Zakres prac obsługi poziomu P4 na EZT serii EN 57 nr 969 pkt I 3. – W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o informację, jaki zakres ww. prac przewiduje Zamawiający do wykonania w ramach postępowania.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią z pkt.12.

1. OPZ Zakres prac obsługi poziomu P4 na EZT serii EN 57 nr 969 pkt I 8. – Czy Zamawiający dopuszcza, aby oświetlenie awaryjne było zasilane z napięcia 110 V.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

1. OPZ Zakres prac obsługi poziomu P4 na EZT serii EN 57 nr 969 pkt I 10 – Prosimy o potwierdzenie, że w tym punkcie mowa o unilamach ściennych zgodnie z kolorystyka w pkt. IV.

Odp. Zamawiający potwierdza.

1. OPZ Zakres prac obsługi poziomu P4 na EZT serii EN 57 nr 969 pkt I 11 – Czy Zamawiający przewiduje również wymianę blachy ryflowanej w podłodze? Czy dopuszcza jej miejscowe naprawy? Sugerujemy dopuszczenie możliwości wymiany ryflowanej podłogi w miejscach tylko uszkodzonych.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany ryflowanej podłogi w miejscach tylko uszkodzonych.

1. OPZ Zakres prac obsługi poziomu P4 na EZT serii EN 57 nr 969 pkt I 14 – Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolików używanych poddanych uprzedniej regeneracji?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

1. OPZ Zakres prac obsługi poziomu P4 na EZT serii EN 57 nr 969 pkt I 18 – Prosimy o podanie typów grzejników i ilości jakie dostarczy Zamawiający.

Odp. Zamawiający dostarczymy grzejniki w wersji obudowy ze stali nierdzewnej: 2GKc - 8 sztuk oraz 3GK - 88 sztuk

1. OPZ Zakres prac obsługi poziomu P4 na EZT serii EN 57 nr 969 pkt I 26– Prosimy o informację jakiej firmy SIP zostanie dostarczony.

Odp. PIXEL Bydgoszcz

1. OPZ Zakres prac obsługi poziomu P4 na EZT serii EN 57 nr 969 pkt I 27 – Prosimy o potwierdzenie, że w gestii Wykonawców leży zakup i montaż systemu do emisji reklam.

Odp. Zamawiający potwierdza.

1. OPZ Zakres prac obsługi poziomu P4 na EZT serii EN 57 nr 969 pkt I 31 – Wnioskujemy o wykreślenie tego punktu lub prosimy o dopisanie, że przedmiotowe próby będą Wykonywane u Zamawiającego na miejscu z pojazdem przez niego zabezpieczonym tj. EN57 wykonanym w takim samym standardzie (wyposażonym w takie same systemy m.in. SIP itp. jak przedmiotowy ezt)

Odp. Odp. Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy. Działanie systemów zostanie sprawdzone w siedzibie Zamawiającego..

1. OPZ Zakres prac obsługi poziomu P4 na EZT serii EN 57 nr 969 pkt IV i pkt I 11 – Wnioskujemy o wykreślenie wymaganej normy, gdyż wg naszej informacji podana wykładzina takowej normy nie spełnia natomiast RAL 6727 w palecie RAL nie występuje. Ewentualnie prosimy o wykreślenie nazwy konkretnej wykładziny i wprowadzić zapis wg propozycji Wykonawcy.

 Odp. Zamawiający wykreśla normę. Kolor 6727 Antracyt ma w ofercie GERFLOR.

Zamawiający modyfikuje OPZ Akapit IV – Kolorystyka elementów, p.punkt VI – ramy drzwi między przedziałowych – RAL 7040, poprzez dodanie „ i między-wagonowych”, natomiast w p.punkt VII wykreśla zwrot „drzwi między-przedziałowe – RAL 3020”.